**DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA**

KLASA: 406-03/23-01/3

UR.BROJ: 2214-41-01-23-01

**P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE**

**ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE**

**SANACIJA ULAZNOG PLATOA DV „NAŠA RADOST“ PREGRADA**

Pregrada, 27.3.2023.

1. **Naručitelj:**

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

OIB: 80849031239

Telefon/Fax: 049 377 489

Internetska adresa: www.dv-nasaradost.pregrada.hr

e-mail: dv.nasaradost@pregrada.hr

1. **Vrsta postupka :** Jednostavna nabava s namjerom sklapanja ugovora o nabavi s

najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

1. **Opis predmeta nabave:**  **Sanacija ulaznog platoa Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada**
2. **Procijenjena vrijednost nabave: 24.993,60 EUR**
3. **Evidencijski broj iz Plana nabave:** 16/23JN
4. **Mjesto izvršenja radova**: Dječji vrtić „NAŠA RADOST“ Pregrada, S. Škreblina 1, Pregrada, K.Č. BR. 577 K.O. PREGRADA
5. **Rok izvršenja radova**:

30.5.2023.

1. **Ponuda ponuditelja mora sadržavati:**
2. **Ponudbeni list** (Obrazac u prilogu)
3. **Troškovnik** (Obrazac u prilogu)
4. **Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi registar** države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar.

Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva.

1. **Potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza** doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana dostave poziva naručitelju.

Isprave c) i d) se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

1. **Način dostave ponude:**

Ponude se dostavljaju na adresu naručitelja osobno ili putem pošte u zatvorenim omotnicama s naznakom:

**SANACIJA ULAZNOG PLATOA DV „NAŠA RADOST“ PREGRADA**

**Evidencijski broj nabave: 16/23JN**

**'NE OTVARAJ'**

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

1. **Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:**

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om pišu se brojkama i nepromjenjive su.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

1. **Rok, način i uvjeti plaćanja:** plaćanje virmanom 15 dana od datuma računa, uz obvezu izdavanja e-računa
2. **Rok valjanosti ponude:** 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
3. **Kriterij odabira ponude:** najniža cijena
4. **Razlozi isključenja:**
5. ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda
6. ako ponuda ponuditelja nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda
7. ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda
8. **Rok za dostavu ponuda: 31.3.2023. do 15,00h**
9. **Rok za dodatne informacije vezane uz Poziv na dostavu ponude:** najkasnije tijekom drugog dana prije roka određenog za dostavu ponuda
10. **Otvaranje ponuda:** Otvaranje ponuda neće biti javno, izvršit će se na adresi dostave

ponuda u prostoriji Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja (stručnog povjerenstva)

1. **Ostalo:**

* Ugovor o nabavi, zbog sukoba interesa predstavnika naručitelja, ne može se sklopiti sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. Geo BOX d.o.o., Strmec Stubički 7a, Stubičke Toplice, OIB:33389390261
2. PROJECT box, Strmec Stubički 7a, Stubičke Toplice, OIB:87948931124

* Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju te objaviti na svojoj web stranici [www.dv-nasaradost.pregrada.hr](http://www.dv-nasaradost.pregrada.hr) u roku 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

U Pregradi, 27.3.2023.

Odgovorna osoba:

Natalija Vrhovski

ravnateljica

Prilog I: Ponudbeni list

Predmet nabave: **Sanacija ulaznog platoa DV „NAŠA RADOST“ PREGRADA**

**Naručitelj:** Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1, 49 218 Pregrada

OIB: 80849031239

|  |  |
| --- | --- |
| Ponuditelj: |  |
| Sjedište: |  |
| OIB: |  |
| Poslovna banka: |  |
| Poslovni račun - IBAN: |  |
| Adresa e-pošte: |  |
| Broj telefona/faxa: |  |
| Internet adresa: |  |
| Ponuditelj je u sustavu **PDV**-a | DA NE |
| Broj Ponude: |  |
| Datum Ponude: |  |
| Ukupna cijena ponude za predmet nabave  **(bez PDV-a):** |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Ukupna cijena ponude za predmet nabave  **(sa PDV-om):** |  |
| Rok valjanosti ponude: |  |
| Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje: |  |
| Kontakt osoba |  |

MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe

Prilog II: Troškovnik

**TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SANACIJA ULAZNOG PLATOA** | **jed.** | **kol.** | **jed.cijena** | **cijena** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Priprema gradilišta, postava zaštitne ograde, uređenje privremene staze za ulaz , uređenje deponija za skladištenje građevinskog materijala te njihova demontaža nakon dovršetka radova. |  |  |  |  |  |
|  |  | iznos | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uklanjanje postojećeg oštečenog opločenja ulaznog platoa građevine (betonske ploče 50x50 cm) s odvozom razgrađenog materijala na deponij udaljen do 40km te zbrinjavanjem razgrađenog materijala od strane ovlaštenog društva. |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 456,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uklanjanje postojećih oštećenih parkovnih rubnjaka i pripadajuče betonske podloge , s odvozom razgrađenog materijala na deponij udaljen do 40km te zbrinjavanjem razgrađenog materijala od strane ovlaštenog društva. |  |  |  |  |  |
|  |  | m¹ | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grubo poravnanje postojeće kamene podloge sa zbijanjem vibro pločom i eventualnim odvozom viška materijala. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 456,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fino poravnanje kamene podloge dobavom razastiranjem i zbijanjem čistog, granuliranog šljunka ili drobljenog kamenog materijala 0-16mm. Debljina zbijenog sloja cca 5cm. Zbijanje se vrši vibro pločom. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, zaštita, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun izvedenog nasipa po m3 u zbijenom stanju. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 22,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dobava i postava tipskih betonskih ''parkovnih'' rubnjaka za razgraničenje opločenih površina i terena, dimenzija cca 7x25x50 cm i 7x25x100 cm, oblika kao postojeći u prirodnoj boji betona. U donjem sloju su izrađeni od betona, a gornji habajući, zaštitni sloj izrađen je od betona s kvalitetnim mineralnim agregatom s dodatkom otpornim na habanje, mraz i sol. Reške su širine 5-10 mm, finalno zalivene cementnim mlijekom i isprane. Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu podlogu. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal sa svim potrebnim dodacima, zaštita, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m¹ | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dobava i postava betonskih opločnjaka , boje i oblika po izboru investitora, debljine 6 cm, koji se polažu u sloj finog pijeska debljine 3 cm, na nabijenu podlogu šljunka na tlu planiranog u padu kao postojeće oštečeno opločenje. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal sa svim potrebnim dodacima, zaštita, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m² | 456,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fugiranje betonskih opločnika masom (pjesak sa polimernim vezivom) za fugiranje vanjskih opločenja visoke otpornosti na eroziju koja sprječava nastanak raslinja (vegetacije) u fugama. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal sa svim potrebnim dodacima, zaštita, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. | m² | 456,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  | |  |  | **€** |
|  | **PDV 25%** |  | |  |  | **€** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO** |  | |  |  | **€** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PREGRADA , OŽUJAK 2023.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Izradio : Mario Očko struč.spec.ing.aedif.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Josip Golubić, dipl.ing.arh.** |  |  |  |  |  |